**Пам’ятка оператора**

**Початок роботи:**

**Автоматичний режим роботи:**

1. Перевірити підключення мережевої вилки в мережу 220 В;
2. Перемкнути перемикач автоматичного режиму в положення ON;
3. Почекати 3-4 с для виконання автоматичного калібрування висоти (виконується автоматично без участі оператору);
4. Покласти заготовку на стіл в передбачене виробником місце;
5. Через 1 с відбудеться спрацювання електроклапану і пристрій відпрацює заданий цикл;
6. Коли штамп перейде в початкову позицію забрати заготовку з нанесеним логотипом;
7. Класти інші заготовки, попередньо забираючи заготовки з нанесеним зображенням.

**Ручний режим роботи:**

1. Встановити заготовку в передбачене виробником місце;
2. Натиснути кнопку пуск;
3. Після повернення штампу в початкову позицію забрати заготовку з нанесеним логотипом.

**Усунення можливих проблем:**

1. У разі виникнення неполадок з обладнанням, що забезпечує роботу в автоматичному режимі перевести перемикач в положення OFF та через 2 с виконати процедуру запуску в автоматичному режимі роботи (дивись початок роботи);
2. При зупинці машини в положенні відмінному від початкового натиснути кнопку скидання декілька разів та натиснути кнопку ручного запуску.

**Техніка безпеки:**

1. Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно з вимогами інструкції з експлуатації виробника даного обладнання.
2. Категорично забороняється будь-яке втручання в складові машини або проведення модифікації особами, що не являються обслуговуючим персоналом.
3. Оскільки обладнання під’єднано до мережі змінної напруги слід дотримуватися відповідних положень техніки безпеки.